增加节点属性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 输入 | 期望输出 |
|  | 空 | 提示 输入不能为空 |
| 1 | 1.1.1.1 | 无此节点 |
| 2 | 1.1.1.321 | 输入错误 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

删除节点属性

测试用例：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编号 | 输入 | 期望输出 |
|  | 空 | 提示 输入不能为空 |
| 1 | 1.1.1.1 | 无此节点 |
| 2 | 1.1.1.321 | 输入错误 |
|  | 128.0.0.20 | 该节点无可删除属性 |
|  | 128.0.0.143 | 动态显示可删除属性列表（如果属性列表较多，则动态增加div高度） |
|  | 128.0.0.143 pos color | 对应属性被删除 |
|  | 120.0.0.143 pos color属性被删除，再次输入128.0.0.143 | 显示该节点无可删除属性，同时div变为正常高度 |

过滤器：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 过滤器输入 | 过滤条件输入 | 期望输出 |
|  | 空 | 空 | 提示请输入过滤器  请输入过滤条件 |
|  | String | 空 | 提示请输入过滤条件 |
|  | 空 | String | 提示请输入过滤器 |
|  | IP/ip/Ip/iP | 乱七八糟的错误 | 提示输入错误 |
|  | IP/ip/Ip/iP | 192.168.\*.\* | Filter\_request正确 |
|  | 乱七八糟 | 乱七八糟但不为空 | Filter\_request正确 |
|  | Pos/p.s | [0-9] |  |
|  | Pos | Fhue乱七八糟 | 无匹配项 |
|  | Pos | ^((0?[1-9])|((1|2)[0-9])|30|31)$（正确格式为01-09和1-31） | 正确输出相应点 |
|  | Pos | ^\d{2,3}$(正确格式为2至3位的数字) |  |
|  | Id | [0-9] | 输入0-9个节点 |
|  | Color | Red/r.d | 输入对应节点 |
|  | Color | 3478乱七八糟 | 提示无匹配 |
|  | co[a-z]{3} | ^r.d$ |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |